附件1 采购内容

	序号
	名称
	规格、性能参数要求
	单位
	数量

	一、询问室规范化建设清单

	（一）
	同步专用录音、录像、刻录主机
	[bookmark: _GoBack]1、3U免拆机箱更换光驱设计，内嵌7英寸液晶触控显示屏；
2、输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps；
3、支持8路4K网络视频输入，最大支持8MP网络摄像机接入；支持HDMI、VGA模拟信号与网络摄像机混合接入；
4、2路HDMI 4K输入、2路VGA 1080P输入、2路HDMI 4K输出、1路VGA 1080P输出；
5、音频输入：4路RCA接口（含2路为语音对讲输入）；音频输出：2路RCA接口；
6、硬盘：4盘位硬盘架构，单盘最大支持10TB；内置双光驱；
7、接口：2个LAN口；串口：2个RS232, 4个RS485；支持接入温湿度显示屏。2个USB2.0，2个USB3.0；
8、报警：8进报警输入，4出报警输出；
9、画面合成：支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可自定义调节；
10、刻录功能：支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式，支持一键启停刻录、双光盘同步回放，支持光盘不间断刻录，换盘数据不丢失；
11、支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调；
12、支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改；支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能；
13、支持启用无声波形通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频，但可在视频上看到音量指示波形（用于判断录制的音频是否正常）。（提供公安部检验报告）；
14、支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能；支持前面板按键打点（标记视频重点）；
15、支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制；保障对讲及录音音质清晰；
16、支持查看数据存储容量和余量，支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足30min、10min、5min时提醒。（提供公安部检验报告）。
	台
	1

	（二）
	专用光盘
	1、DVD +R 可打印光盘，封面可打印；
2、单盘4.7G容量；
3、速度：1-16X；
4、1箱内含2桶，每桶50片，合计100片；
5、与同步录音录像主机兼容；
6、适用于审讯视频刻录场景，也可用于日常办公用品使用。
	箱
	2

	（三）
	专用硬盘
	1、监控级；
2、6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM；
3、传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、接口类型：SATA；
5、转速：5400RPM；
6、缓存：256MB；
7、最大读取速度：180MB/s；
8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。
	块
	3

	（四）
	司法取证专用红外PTZ半球一体机
	1、400 万司法专用 23 倍变焦半球型指挥球机；
2、内置独立音频处理器芯片，降低设备内部音频底噪；
3、支持23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；
4、支持 AI 开放平台、全结构化、人脸抓拍、人数统计、Smart 事件等智能业务，AI 开放平台支持普通 / 专家模式，专家模式可配置 8 场景智能轮巡；
5、支持区域入侵、越界侦测等 Smart 事件及事件联动跟随，人车检测信息码流叠加，可配合 Smart NVR 实现图搜、文搜功能；
6、云台：水平 360° 连续旋转，垂直‑5°~90°；支持 300 个预置位、8 条巡航路径、守望功能；
7、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供公安部检验报告）；
8、支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸。（提供公安部检验报告）；
9、报警：2 进 2 出报警接口；音频：1 进 1 出音频接口，支持外接网络拾音器；最大 512G MicroSD 卡存储；
10、传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS；最低照度：彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux，0 Lux with IR；红外照射距离 50m；
11、焦距 4.8‑110mm；120dB 超宽动态；视频编码：H.265、H.264、MJPEG；最高分辨率 2560×1440；
12、网络：RJ45，10/100M 自适应；供电：DC12V、PoE (802.3at)，功耗 18W；
13、防护 IP66，带风扇除雾；EMC 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准；
14、工作温湿度：‑30℃‑65℃，湿度＜90%。
	个
	2

	（五）
	半球网络摄像机
	1、400 万半球型网络摄像机；
2、最高支持分辨率 2560×1440@25fps，实时高清视频输出；
3、支持 Smart 侦测：场景变更侦测、虚焦侦测、区域入侵、越界侦测、进入 / 离开区域侦测、物品遗留 / 拿取侦测、徘徊侦测；
4、最低照度彩色 0.01Lux；支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；
5、支持萤石平台、海康等互联接入；
6、2.7‑8mm 手动变焦镜头；支持角度调节：水平0°~355°、垂直0°~75°、旋转0°~355°；
7、搭载850nm阵列红外灯，红外照射距离最远 30m；支持防补光过曝；
8、传感器：采用1/2.7英寸逐行扫描CMOS传感器；
9、视频编码：主码流 / 子码流支持 H.265/H.264；
10、接口：1 路 RJ45 百兆网口；1 路报警输入、1 路报警输出；内置麦克风，支持 1 路音频输入、1 路音频输出；支持 DC12V 100mA 电源输出，可给拾音器供电；
11、内置MicroSD卡插槽，最大支持512GB本地存储；
12、供电：DC12V（支持防反接）、PoE (IEEE 802.3af)；DC 最大功耗 8.4W，PoE 最大功耗 11W；
13、防护：IP66 防尘防水、IK10 防暴；
14、工作温湿度：‑30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。
	个
	2

	（六）
	模拟拾音器
	1、防水拾音器；
2、高灵敏度全指向防水防尘咪头，拾音清晰自然；
3、采用专业音频处理技术，防止语音信号失真及衰减，内置高保真低噪声处理芯片、前置放大电路；
4、内置雷击、ESD 静电、电源反接保护；
5、拾音范围 70 平方米，全指向拾音；
6、核心音频指标：信噪比 58dB，频率响应 20Hz～20KHz，最大承受音压 98dB SPL；
7、音频传输距离 200 米，输出阻抗 600 欧姆非平衡；
8、供电：DC12V（9‑15V），工作电流 25mA；
9、防护等级 IP66，铝合金材质；
10、工作温度：‑30℃～70℃；
11、认证：RoHS、CE、FCC、ISO9000。
	个
	2

	（七）
	温湿度监测设备
	1、温湿度信息显示屏；
2、支持温度、湿度信息检测，配备高精度环境检测传感器，传感器位于前面板，支持单机使用；
3、支持 1 路相机接入，最高 400 万分辨率；可对相机画面叠加环境信息，可像 IPC 一样被 NVR / 平台接入管理；
4、支持 POE 供电，可由交换机、NVR、审讯主机 POE 口供电；同时支持 AC220V 供电；
5、时间显示精确到秒（年月日、时分秒）；
6、数据上传校时：支持 RS485、ISAPI 网络协议上传温湿度数据及校时，可将数据上传至计算机；温湿度协议：leicai；
7、面板：防反光磨砂面板，静态显示、防白光处理，避免画面闪烁，适配同步录像场景；
8、量程精度：显示范围温度‑19℃～99℃、湿度 0％～99％；检测范围温度‑40℃~+125℃、湿度 0%‑100%；测量精度：温度＜±1℃，湿度＜±4% RH；
9、外部接口：RS485 接口、RJ45 自适应网口、报警 1 进 1 出。
	块
	2

	（八）
	交换机
	1、网络交换机；
2、端口规格：8个百兆 POE 电口，2个千兆上联电口；
3、POE 标准：符合 IEEE802.3af/at POE 供电标准；
4、整机PoE供电功率可达72W，单端口最高30W。
	台
	1

	（九）
	智能门禁
	1、7 英寸 IPS 液晶触摸显示屏，屏幕比例 9:16；
2、采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；
3、屏显下端带有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 
4、200 万宽动态双目摄像头，人脸识别距离 0.3~2m，支持照片视频防假，支持 RTSP (H.264) 远程视频预览；
5、深度学习人脸识别算法，人脸库 10000 张，人脸比对时间＜0.2s / 人；支持最多 5 人同时识别；
6、内置屏下读卡模块，支持 IC 卡、CPU 卡、二三代身份证序列号识别；支持 M1 卡防复制加密、CPU 卡加密读取、NFC 手机卡片认证；
7、认证方式：支持刷卡、人脸、密码等多种组合认证；指纹、二维码识别为选配模块；
8、门禁业务功能：支持多重认证、首卡常开、超级卡 / 超级密码开门、远程开门、N+1 平台联合开门、单门反潜回；支持口罩检测联动门禁控制；
9、界面主题：普通、广告、简洁三种主题，广告模式支持最多 8 张 JPG 广告图片轮播；支持界面信息、按键图标显示隐藏配置；
10、语音功能：语音合成自定义播报，可分 4 个时间段配置，认证成功可播报姓名；支持噪声抑制、回声消除；
11、管理与平台：本地 + Web 端管理；对接云眸、ISC、4200，支持可视对讲，支持副门口机、围墙机模式；事件抓拍照片实时上传，支持断网续传；支持 NTP / 手动校时；
12、外接接口：RS485、韦根（W26/W34）接口，可外接读卡器、门禁主机、门控安全模块；具备门锁输出、门磁、IO 输入输出、防拆、RJ45 网口、Type‑C、TF 卡接口；
13、存储容量：人脸 10000，卡片 50000，事件 150000，密码 10000；
14、选配模块：二维码、蓝牙、身份证、指纹尾插模块；
15、 设备前面板抗机械冲击（防破坏）能力不低于 IK07；结构后壳抗机械冲击（防破坏）能力不低于 IK10；外壳防尘防水等级不低于 IP65；
16、安装方式：壁挂、桌面、立式、通道安装；
17、其他：包含电源、磁力锁、支架等配件，满足使用需求。
	套
	1

	（十）
	辅材
	网络线缆等辅材，满足现场施工要求。
	批
	1

	（十一）
	安装调试
	含综合布线及安装调试服务。
	项
	1

	二、信访室规范化建设清单

	（一）
	室外防水摄像机
	1、400 万变焦筒型网络摄像机；
2、传感器：1/2.7" 逐行扫描 CMOS；最高分辨率 2560×1440@25fps 实时输出；彩色最低照度 0.005Lux，数字宽动态；
3、镜头：2.7‑13.5mm 电动变焦镜头；水平视场角 100.2°‑33.3°，垂直视场角 53.3°‑18.7°，对角视场角 119.0°‑38.1°；
4、支持 Smart 侦测：场景变更、虚焦侦测、区域入侵、越界侦测、进入 / 离开区域、物品遗留 / 拿取、徘徊、停车侦测、人员聚集、快速移动、音频异常、音频陡升 / 陡降侦测；
5、图像增强：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、数字宽动态；搭载自研观澜编码 Lite；
6、补光：白光 / 红外双补光，红外最远 50m，白光最远 30m；
7、视频编码支持 H.265/H.264/MJPEG，可配置视频质量与编码复杂度；
8、接口：RJ45 百兆自适应网口；1 路报警输入、1 路报警输出；内置麦克风，1 路非平衡 Line‑in 音频输入、1 路非平衡 Line‑out 音频输出；支持 DC12V 100mA 电源输出，可给拾音器供电；
9、本地存储最大支持 512GB MicroSD 卡；
10、供电：DC12V、PoE (IEEE 802.3af)；DC 最大功耗 10.8W，PoE 最大功耗 12.9W；
11、支持 RESET 按键、客户端 / 浏览器恢复出厂；
12、防护 IP67 防尘防水；
13、工作温湿度：‑30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。
	个
	1

	（二）
	室外双目拼接广角摄像机
	1、800 万双目拼接广角全彩摄像机；
2、传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS，F1.0 超大光圈镜头；彩色最低照度 0.0005Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light；景深范围 3.6m~∞；
3、最高分辨率 5120×1440@20fps，焦距 4mm，水平视场角 180°±10°，垂直视场角 47.4°；
4、支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、数字宽动态；
5、柔光灯补光，最远照射距离 30m；
6、视频编码：主码流 H.265/H.264；子码流 H.265/H.264/MJPEG；
7、内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲；
8、本地存储：最大支持 256GB Micro‑SD 卡；
9、网络接口：1 路 RJ45 10/100M 自适应以太网口；
10、供电：DC12V（±25%，防反接保护），最大功耗 9.5W；
11、防护等级 IP66 防尘防水；
12、工作温湿度：‑30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。
	个
	1

	（三）
	半球摄像机
	1、400 万半球型网络摄像机；
2、最高支持分辨率 2560×1440@25fps，实时高清视频输出；
3、支持 Smart 侦测：场景变更侦测、虚焦侦测、区域入侵、越界侦测、进入 / 离开区域侦测、物品遗留 / 拿取侦测、徘徊侦测；
4、最低照度彩色 0.01Lux；支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；
5、支持萤石平台、海康等互联接入；
6、2.7‑8mm 手动变焦镜头；支持角度调节：水平0°~355°、垂直0°~75°、旋转0°~355°；
7、搭载850nm阵列红外灯，红外照射距离最远 30m；支持防补光过曝；
8、传感器：采用1/2.7英寸逐行扫描CMOS传感器；
9、视频编码：主码流 / 子码流支持 H.265/H.264；
10、接口：1 路 RJ45 百兆网口、1 路报警输入、1 路报警输出；内置麦克风，支持 1 路音频输入、1 路音频输出；支持 DC12V 100mA 电源输出，可给拾音器供电；
11、内置MicroSD卡插槽，最大支持512GB本地存储；
12、供电：DC12V（支持防反接）、PoE (IEEE 802.3af)；DC 最大功耗 8.4W，PoE 最大功耗 11W；
13、防护：IP66 防尘防水、IK10 防暴；
14、工作温湿度：‑30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。
	个
	3

	（四）
	摄像头支架
	摄像机配套专用支架。
	个
	2

	（五）
	交换机
	1、网络交换机；
2、端口规格：8个百兆 POE 电口，2个千兆上联电口；
3、POE 标准：符合 IEEE802.3af/at POE 供电标准；
4、整机PoE供电功率可达72W，单端口最高30W。
	台
	1

	（六）
	硬盘录像机
	1、1.5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源；
2、存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘；
3、视频接口：2×HDMI，1×VGA；
4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；
5、报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出；
6、串行接口：1 路 RS‑232 接口，2 路半双工 RS‑485 接口；
7、USB 接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0；
8、输入带宽：160Mbps；输出带宽：160Mbps；
9、支持16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入；最大支持 24×1080P解码能力；最大支持 4K+1080P 异源输出。
	台
	1

	（七）
	专用硬盘
	1、监控级；
2、6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM；
3、传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；
4、接口类型：SATA；
5、转速：5400RPM；
6、缓存：256MB；
7、最大读取速度：180MB/s；
8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。
	块
	2

	（八）
	辅材
	网络线缆等辅材，满足现场施工要求。
	批
	1

	（九）
	安装调试
	含综合布线及安装调试。
	项
	1

	（十）
	信访室局部改造及办公、便民设施配置
	改造面积约15个平米，办公及便民设施含桌椅、置物柜等。
	批
	1

	三、办公场所公区执法标识设计制作

	（一）
	标识标牌设计制作（含墙体出新）
	尺寸、规格、材质等需按《江苏省生态环境执法标识式样和制作指南》苏环办[2022]343号文件规定执行。
	平方
	23

	（二）
	仪容仪表镜
	尺寸、规格、材质等需按《江苏省生态环境执法标识式样和制作指南》苏环办[2022]343号文件规定执行。
	个
	1



