附件
货物采购比价单

年  月  日
	采购单位填写

	拟采购货物名称
	便携式电化学分析仪、数显加热搅拌器、信号发生器

	预算金额
	4.90万元

	技术要求
	详见技术要求

	采购经办人及联系方式
	陈工 18951651629

	供货单位填写

	供货商名称
	（加盖供货单位公章）

	供货商联系人及联系方式
	

	供货商基本情况（附营业执照或资质证明等）
	

	货物名称
	功能、型号、规格、服务等描述
（详细）
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	其他说明
	






	名称
	技术要求
	数量
	预算金额

	便携式电化学分析仪
	[bookmark: _GoBack]1.检测项目：温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、氧化还原电位；
2.精准测定：测定指标灵活切换，测定迅速、响应时间快、测量准确度高；
3.操作简单：仪器设计小巧轻便，内置大容量锂电池，方便野外水质测定操作；
4.存储打印：大容量数据存储，便于对历史测量数据的查询、打印，可外接便携式热敏打印机，现场打印测定结果；
5.坚固品质：整机耐腐蚀、强度高，有防水效果。
	1
	2.85万元

	数显加热搅拌器
	1.多个搅拌工位，支持同步或异步运行；
2.最大搅拌容量不小于500 mL；
3.转速范围50–1200 rpm；
4.支持同步或异步运行；各工位控制细节请确认；
5.面板最高温度120 ℃；
6.具备定时功能。
	4
	1.00万元

	信号发生器
	1.输出通道为2通道；
2.最高正弦波频率40 MHz；
3.最高采样率1.2 GSa/s（4倍内插）；
4.方波及脉冲频率1 μHz–25 MHz；
5.任意波形长度8 pts–8 Mpts；
6.任意波形频率设置1 μHz–20 MHz；
7.输出幅度 低频段≤20 MHz：高阻负载2 mVpp–20 Vpp；50 Ω负载1 mVpp–10 Vpp；
	3
	1.05万元



