便携式流速流量仪采购综合比价文件
项目名称： 便携式流速流量仪采购项目
采购人： 南京市生态环境保护科学研究院
采购方式： 综合比价
编制日期： 2026年11月6日
第一章 项目概况
1.1 项目基本情况
· 项目名称： 便携式流速流量仪采购项目
· 采购人： 南京市生态环境保护科学研究院
· 采购内容： 便携式流速流量仪 1台（套），含全套标准配件（详见第二章货物需求清单）
· 资金来源： 采购单位自筹，资金已落实
· 预算金额／最高限价： 人民币50000元（含税）。报价超过最高限价的响应文件将被拒绝。
· 交货期： 合同签订后10日内交货
· 交货地点： 江苏省南京市建邺区中和路98号808室
· 采购方式依据：根据《南京市生态环境保护科学研究院自行采购管理办法》（宁环科〔2026〕6号），本项目采购金额在20000元（不含）至50000元（含）之间，采用综合比价方式采购。
1.2 项目用途
所购设备用于河道、明渠等水体的流速、水深、流量和水温监测，服务于水生态环境调查与科研监测工作。
第二章 货物需求及技术参数要求
2.1 采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	便携式流速流量仪
	1
	台（套）


2.2 主要技术参数要求
	序号
	参数项
	技术要求

	1
	测流范围
	最小流速0.02m/s

	2
	测流准确度
	±1.0%±1cm/s

	3
	流速最大误差
	≤0.026m/s

	4
	流速分辨率
	1mm/s

	5
	水深量程
	0～10 m（或更大量程可选）

	6
	水位精度
	±0.5%FS

	7
	电缆长度
	≥15m

	8
	水温测量范围
	0~40℃

	9
	水温准确度
	±1℃

	10
	工作温度
	-20~60℃

	11
	流量范围
	1 L/s~999999 m³/h

	12
	工作水深
	0.1～15 m（可拓展）

	13
	工作环境
	适用于渠道、中小河流、排放口、地下管网及满足1至15米高的栈桥上缆绳悬吊使用，设备操作简单、方便携带

	14
	测量模式
	自动、手动两种模式

	15
	测量间隔
	自动方式：0～120分钟可选，以5分钟为最小递增/递减间隔；手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意

	16
	测速历时
	自动方式：60秒、100秒两种；手动方式：10～120秒递增或递减可选

	17
	数据存储
	USB存储，可存数据≥5万组

	18
	测量方式
	悬吊测量、插杆测量、固定安装测量三种

	19
	流向校准
	流速探头具有流向自动校准功能

	20
	软件
	配有上位机软件，带多垂线测量界面，实现数据读取、导出、存储、打印；可根据使用具体需求更新软件功能

	21
	主机功能
	手持主机，可显示瞬时流速、平均流速、水温、水位、流量


2.3 配置（装箱）清单要求
	序号
	名称
	数量

	1
	手提箱/便携拉杆箱
	1只

	2
	流速仪传感器（集成式，含流速、水深、水温探头）
	1只

	3
	电缆
	1捆（≥15米）

	4
	手持主机
	1台

	5
	电源适配器
	1只

	6
	产品使用说明书
	1份

	7
	产品保修卡、合格证
	各1张

	8
	数据读取软件U盘
	1张

	9
	串口数据线
	1套

	10
	不锈钢测杆（含夹具，2米，可延长）
	1套

	11
	缆绳
	1根（≥15米）


2.4 售后服务要求
1. 整机免费质保期不少于1年；质保期内因产品本身质量问题造成损坏的，供应商提供免费维修，不能修复的免费更换。
2. 质保期满后提供终身有偿维修服务。
3. 对产品质量投诉24小时内给予答复处理意见。
4. 提供免费软件升级服务和免费操作、维护培训。
5. 响应时间、维修解决方案及本地化服务能力在响应文件中作出明确承诺。
第三章 供应商资格要求
潜在供应商必须满足以下全部资格条件，并提供有效证明文件：
1. 基本资格： 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照。
2. 财务要求： 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近年财务报表或资信证明）。
3. 履约记录： 在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单（供应商须提供书面声明或通过指定网站自查截图）。
4. 本项目不接受联合体参与比价。
第四章 响应文件编制要求
4.1 响应文件构成
1. 报价文件： 报价单（含货物总价、单价，含税）；
2. 资格证明文件： 营业执照副本复印件、财务状况证明、无重大违法记录声明、法定代表人身份证明或授权委托书、经办人身份证复印件；
3. 技术响应文件： 技术参数响应/偏离表（对照第二章逐项应答，注明“完全响应/正偏离/负偏离”）、产品彩页或技术资料；
4. 售后服务承诺书： 按第二章2.4条要求逐项承诺。
4.2 编制要求
1. 响应文件须加盖公章，现场递交地址：南京市建邺区中和路98号808室/或将电子稿（PDF格式，加盖公章）发送至电子邮箱njhkygcs@163.com。
2. 报价为人民币含税总价，包含货物价款、包装、运输、保险、安装调试、培训、税费等一切费用。
3. 逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。
第五章 比价程序与评审办法
1. 5.1 比价程序
2. 本项目采购公告在南京市生态环境局官方网站发布，公告公示时间不少于5个工作日。
3. 公告期满后，采购需求部门负责收集所有供应商提交的响应文件，并组织综合比价评审。
4. 有效响应供应商须不少于3家，方可开展评审；不足3家的，重新发布公告组织比价。
5. 评审结束后，综合比价结果最优的供应商确定为成交供应商。
6. 成交供应商确定之日起2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书，并将成交结果在单位官方网站公告。
5.2 评审办法（综合比价评分表）
货物采购综合比价评分表
采购项目：                                     
评审日期：                                     
	评估大类
	权重（A）
	评估细项与评分标准
	满分
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	一、价格成本（30分）
	30%
	最终报价（30分）：以最低有效报价为基准价得满分，其他报价得分=（基准价/报价）×30分。

	30
	
	
	

	二、技术质量与符合性（30分）
	30%
	技术参数响应（20分）：完全满足或正偏离得16—20分，基本满足（次要参数负偏离）得11—15分，主要参数负偏离一项扣3—5分，核心参数不满足可一票否决。
	20
	
	
	

	
	
	质量保证（10分）：a. 品牌市场口碑与可靠性（4分）；b. 提供权威机构检测/认证报告（3分）；c. 质保期时长（超过要求每增加2个月加1分，最高3分）。
	10

	
	
	

	三、商务履约能力（30分）
	30%
	交货期（10分）：满足要求且最短者得满分，其他按比例折算。承诺期明显不合理（过短或过长）扣分。
	10
	
	
	

	
	
	历史业绩（15分）：提供近3—5年类似项目合同或中标通知书，每份加3—5分；无不良履约记录，行业口碑好。
	15
	
	
	

	
	
	质量证明（5分）： 提供所投产品的制造商授权书（如为代理商）及产品检测/认证报告。

	5
	
	
	

	四、售后服务（10分）
	10%
	售后服务承诺（6分）：a. 响应时间（2小时内/24小时内等）；b. 解决时间；c. 本地化服务人员或网点（以上三点承诺越明确、越优得分越高）。
	6
	
	
	

	
	
	培训与技术支持（2分）：是否提供免费的操作、维护培训。
	2
	
	
	

	
	
	质保期后服务（2分）：维修收费标准、备件供应政策的合理性。
	2
	
	
	

	最终加权总分
	100%
	∑（各大类得分×权重）
	100
	总分：
	总分：
	总分：

	排名
	第 
名
	第 
名
	第 
名

	评审小组意见
	签名：______________
时间：______________


评分得分最高者为成交供应商；得分相同的，报价低者优先。
第六章 合同签订与验收
1. 成交供应商应在成交通知书发出后30日内与采购人签订采购合同。
2. 货物到达后，由采购需求部门按照《南京市生态环境保护科学研究院自行采购管理办法》组织验收，验收合格后办理资金支付手续。
3. 验收中发现问题的，责成供应商限期整改；拒不整改或整改不到位影响合同正常履行的，终止合同履行，并依法追究其违约责任。
附件：响应文件格式（参考）
附件1 报价单
	项目名称
	南京市生态环境保护科学研究院便携式流速流量仪采购

	货物名称
	型号规格
	数量
	单价（元）

	
	
	
	

	总报价
	大写：                    小写：¥


供应商（盖章）          法定代表人或授权人（签字）              日期
附件2 技术参数响应/偏离表
	项目名称
	南京市生态环境保护科学研究院便携式流速流量仪采购

	序号
	采购技术要求
	响应参数
	偏离说明（无偏离/正偏离/负偏离）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


供应商（盖章）          法定代表人或授权人（签字）              日期


