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[bookmark: _Toc170134103]南京市区街道（镇）电动汽车充电设施
碳普惠方法学
1 [bookmark: _Toc9087][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc14491][bookmark: _Toc18519][bookmark: _Toc31498]引言
区街道（镇）地区电动汽车充电设施建设是推动交通领域绿色低碳转型的关键举措，对促进电动汽车普及、减少化石燃料依赖、实现“双碳”目标具有重要意义。为落实《南京市碳普惠管理实施方案》要求，规范本市区街道（镇）地区电动汽车充电设施充电行为的碳减排核算方法，推动本市区街道（镇）地区交通领域绿色低碳转型，特编制《南京市区街道（镇）电动汽车充电设施碳普惠方法学》。
本方法学为南京市碳普惠场景方法学（Ⅱ类），属于新开发方法学，符合条件场景免于额外性论证。本方法学以建设本地公共充电设施消除远距离补能往返行驶产生的碳排放作为减排机理，明确核算规则、数据监测要求与管理规范，实现减排量可测量、可报告、可核查。本方法学有利于完善城乡充电基础设施布局，减少因充电带来的额外车辆行驶，助力城乡交通绿色低碳转型，为南京市构建绿色低碳交通体系提供技术支撑。
2 [bookmark: _Toc10615][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc31835][bookmark: _Toc18812][bookmark: _Toc11874]适用范围
本方法学适用于南京市市域范围内三类地区（积极发展区，即市域范围内的新城镇及周边乡村地区）内布局的新建公共电动汽车充电设施。使用本方法学必须满足以下条件：
a) 在区级行政中心、街道（镇）政府驻地、行政村及交通干线沿线布局的公共充电设施；
b) 充电设施为面向社会开放的公共充电设施；充电桩已完成电网正规报装，权属清晰，具备完整计量、充电明细记录存储能力；设施投运前，点位直线距离1.6km范围内无可用公共充电设施，本地存在明显公共充电供给缺口，车主需要远距离出行完成补能；
c) 充电量、运行状态等数据需实时接入充电设施监测系统，减排量仅计入联网后产生的部分；
d) 可以把多个区、街道（镇）的充电设施打捆联合申报减排量；
e) 设施建设、运营符合电力安全、充电设施建设相关行业标准以及南京市碳普惠管理相关规定。
3 [bookmark: _Toc31535][bookmark: _Toc170134104][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc29707][bookmark: _Toc29518][bookmark: _Toc6335]引用文件
本方法学引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法学。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本方法学。
GB/T 28569 电动汽车交流充电桩电能计量
GB/T 29781 电动汽车充电站通用要求
GB/T 51313 电动汽车分散充电设施工程技术标准
JJG 1148 电动汽车交流充电桩（试行）
JJG 1149 电动汽车非车载充电机（试行）
JJG 596 电子式交流电能表
DL/T 448 电能计量装置技术管理规程
4 [bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc3115][bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc170134105][bookmark: _Toc19153]术语和定义
[bookmark: 3.1][bookmark: _Toc1310109466][bookmark: _Toc1322001721][bookmark: _Toc960204844][bookmark: _Toc9005]4.1 分散充电设施  
结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施，包括充电设备、供电系统、配套设施等。
[来源：GB/T 51313—2018，2.01]
4.2 充电站
由三台及以上电动汽车充电设备（至少有一台非车载充电机）组成，为电动汽车进行充电，并能够在充电过程中对充电设备进行状态监控的场所。
[来源：GB/T 29781—2013，3.4]
5 [bookmark: _Toc28216][bookmark: _Toc22146][bookmark: _Toc14777][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc31773]基本要求
5.1 合规性说明
需要在合法合规的前提下进行，场景开发主体不得非法收集、使用、加工、传输用户信息，不得非法买卖、提供或者公开用户信息。
5.2 普惠性说明
当前南京市部分街道（镇）区域公共充电资源存在缺口，建设本地公共充电设施，可减少车主远距离补能带来的额外车辆行驶；本方法学核算因消除远距离补能往返行驶产生的碳减排，普适性较强；基于本方法学核算并申请获得的碳普惠场景减排量，其第一获益人为区街道（镇）电动汽车充电设施运营单位，可操作性高，能够调动社会主体参与区街道（镇）电动汽车充电设施建设的积极性，具备一定激励作用。
6 [bookmark: _Toc21377][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc27141][bookmark: _Toc5455]核算边界及排放源
6.1 核算边界
核算边界的范围包括充电设施的地理边界、车辆、为场景活动车辆提供的电力供应源。
6.2 计入期
场景计入期为可申请碳普惠场景减排量登记的时间期限，计入期不超过5年。新建充电设施计入期自场景实际对外提供充电服务的运营起始日起算；对于2026年之前已经投运的存量充电设施，计入期统一自2026年1月1日起开始计算。
6.3 温室气体排放源
场景减排量核算涉及的温室气体排放来源及种类见表1。
表1 温室气体主要种类
	类型
	排放源
	温室气体
	是否包括
	说明理由/解释

	场景活动
	本方法学场景活动排放予以忽略，场景排放取0
	CO2
	是
	主要排放源

	
	
	CH4
	否
	简化起见，排除

	
	
	N2O
	否
	简化起见，排除

	基准线情景
	在没有场景设施的情况下，电动车辆往返外部充电点行驶消耗电力产生的排放
	CO2
	是
	主要排放源

	
	
	CH4
	否
	简化起见，排除，符合保守性原则

	
	
	N2O 
	否
	简化起见，排除，符合保守性原则


7 [bookmark: 3.2][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc21023][bookmark: _Toc32349][bookmark: _Toc12354][bookmark: _Toc20450][bookmark: _Toc170134106]减排量计算
7.1 基准线情景识别
本文件规定的区街道（镇）地区电动汽车充电设施场景的基准线情景为：因区街道（镇）充电设施匮乏，区域内电动车辆车主需要往返远距离外部点位完成补能，产生往返行驶碳排放。
[bookmark: _Toc170134108]7.2 额外性论证
区街道（镇）地区人口分散，充电设施建设投资成本高，充电运营商盈利困难，制约了区街道（镇）地区新能源汽车消费潜力的释放。符合本文件适用条件的场景，其额外性免予论证。
[bookmark: _Toc170134109][bookmark: _Hlk170131968]7.3 基准线排放计算
基准线排放为在缺乏本地充电设施的情况下，用户为完成充电而往返行驶（单程超1.6公里）所产生的额外电力消耗对应的电力生产排放。详细计算过程如下：
	    	(1)
其中：
	第 y 年基线排放量，kgCO2；
	第 y 年使用本地充电设施的类型的车辆充电次数，次；

	基准车辆往返充电距离，km/次；默认值3.2km/次（单程1.6km）；
	电动汽车单位里程平均电力消耗，kWh/km；
	第 y 年的南京市电力二氧化碳排放因子，kgCO2/kWh。
[bookmark: _Toc170134110]7.4 减排场景排放计算
方法学场景活动下，运行过程中仅涉及充电桩、计量装置等电气设备运维产生的少量排放，该部分排放量级较小，为降低场景实施、监测与核查管理成本，本方法学对场景排放量做简化处理，场景排放为0，即PEy=0。
[bookmark: _Toc170134111]7.5 泄漏计算
本方法学不考虑泄漏。
7.6 减排量核算
根据基准线情景和场景排放计算充电行为碳排放，则减排量为：
		       			(3)
其中：
 	 第 y 年的场景减排量，kgCO2。
8 [bookmark: _Toc170134112][bookmark: _Toc7696][bookmark: _Toc14801][bookmark: _Toc5632][bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc6319]数据来源及监测
8.1 减排场景设计阶段确定的参数和数据
场景设计阶段需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2至表4。
表2  DBL的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	DBL

	应用的公式编号
	(1)

	数据描述
	远距离充电往返行驶里程

	数据单位
	km/次

	数据来源
	方法学统一固定缺省参数，取值3.2 km。



表3 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	(1)

	数据描述
	场景车辆车型单位里程平均电力消耗

	数据单位
	kWh/km

	数据来源
	通过以下顺序进行选择：
（1）优先采用国家发布的车型权威统计、实测数值或IPCC缺省值；
（2）若无官方发布数据，可采用本方法学给定值0.1504 kWh/km。



表4 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	 

	应用的公式编号
	(1)

	数据描述
	第y年南京市电力二氧化碳排放因子

	数据单位
	kgCO2/kWh

	数据来源
	（1）江苏分时分区电碳因子数据库中对应南京区域的电力二氧化碳排放因子；
（2）国家生态环境部发布的最新电力二氧化碳排放因子值。


8.2 减排场景实施阶段需要监测的参数和数据
减排场景实施阶段需监测的参数的技术内容和确定方法见表5。
表5  Ny的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	Ny

	应用的公式编号
	(1)

	数据描述
	使用本地充电设施的车辆充电次数

	数据单位
	次

	数据来源
	充电设施记录

	监测点要求
	充电设施监测系统

	监测程序
	充电设施监测系统记录每一条原始充电记录，将单次充电电量与最低充电电量阈值比对，达到阈值记为一次有效充电，统计每日有效充电总次数；同时留存每次充电的充电电量原始记录用于交叉核验。

	监测频率
	连续

	质量控制程序
	有效充电次数需要和原始充电明细记录一一对应，可与充电结算单据交叉检查，严禁人为篡改、虚增充电次数。


[bookmark: _Toc19749]8.3 减排场景实施及监测的数据管理要求
（1）建立常态化、全流程的数据质量管控体系，运营单位需对充电原始明细数据、场站辅机电量记录、设备检定材料、阈值判定记录、减排核算台账分类备份，保障核查调取全程可追溯。
（2）搭建多维度数据交叉验证机制，联动充电桩实时计量数据、充电结算单据、辅机电表读数开展比对校验；核对有效充电行为判定逻辑，剔除未达到最低电量阈值的无效记录；若出现数据偏差需及时现场复核取证，缺少有效佐证的记录不得计入减排核算。
（3）实行分级数据权限管控，对用户敏感充电信息脱敏存储，数据传输全程加密。
（4）规范碳普惠全链条资料归档管理，区分设备检定报告、故障处置记录、月度校验报告、场景备案材料单独建档，所有纸质、电子归档材料标注场站、年度标签，满足审定与现场核查调阅需求。
9 [bookmark: _Toc8144][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc17579][bookmark: _Toc14533]场景审定与核查要点
9.1 场景适用条件的审定与核查要点
（1）查阅区街道（镇）电动汽车充电设施运营单位资质证照、碳普惠平台注册备案信息、充电桩电网报装资料及电价执行凭证。核实充电设施布局在南京市三类地区（积极发展区，市域范围内的新城镇及周边乡村地区），点位到就近已有公共充电设施的直线距离大于等于1.6 km，投运前本地存在公共充电供给缺口，参与碳普惠属于运营方自愿行为。
（2）查阅充电设施监测系统，核实充电量、运行状态等数据需实时接入。
（3）审核场景是否符合本方法学规定的适用范围，确认场景活动未违反国家及地方相关法律法规、行业标准及南京市碳普惠管理相关要求。
（4）核查场景是否存在重复申报情况，确认同一充电行为未在其他碳市场、碳普惠机制中重复核算减排量。
9.2 场景边界的审定与核查要点
（1）查阅场景申报材料、充电桩权属证明、充电运行记录等材料，核查场景地理边界是否限定于南京市行政区域街道（镇）地区范围内的电动汽车充电设施及对应充电车辆活动范围。
（2）确认场景设施边界是否仅包含区街道（镇）电动汽车充电设施、充电车辆、电网供电环节，未纳入无关附属设施、非场景相关设施。
（3）核查场景边界内是否存在重复核算情形，确认无同一充电量跨平台、跨机制重复申领碳普惠权益的情况。
（4）确认场景边界未擅自扩大或缩小，所有纳入核算的设施、排放源均符合本方法学规定的范围要求。
9.3 场景监测计划的审定与核查要点
（1）对于需要监测的数据和参数，查阅监测设备说明书、校准记录、数据采集日志等材料，审核监测频率、测量程序、质量控制程序是否符合规定，数据来源是否可靠。
（2）对于采用在线监测并对接碳普惠智能服务平台进行减排量核算的模式，需确保平台对接数据、计算方法符合本方法学要求，并支持监测数据上链和全流程追溯。
（3）核查监测数据的完整性、连续性，确认数据以自然日为最小单位记录，无断档、补录、篡改等影响数据真实性的情形。
（4）审核数据安全与隐私保护措施，确认用户信息采集、存储符合相关规定，监测数据及场景档案留存期限满足监管要求。
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