附件1：
2026年度南京市六合生态环境监测监控中心仪器运维服务项目明细表
	序号
	名称
	型号
	数量（台/套）
	期间核查内容

	1
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	2
	每月利用符合要求的校准设备对仪器流量（L/min）：20、30、40、50四点各校准一次；及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件和采样管。每月利用S02、NO、NO2、CO、O2标气两点浓度校准烟气仪器一次。根据实际需求，每台设备出具抗干扰报告一份。

	2
	智能双路烟气采样器
	崂应3072
	1
	每月利用符合要求的校准设备对仪器流量（L/min）：0.5、1.0各校准一次。及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件和采样管。

	
	空气采样器
	崂应2020
	8
	

	
	空气采样器
	崂应2021
	1
	

	3
	空气/智能颗粒物采样器
	崂应2050
	4
	[bookmark: _GoBack]每月利用符合要求的校准设备对膜载通道校准流量（L/min）：100、其它流量通道（L/min）：0.5、1.0三点各校准一次。及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件。

	4
	真空箱采样器
	崂应3036
	1
	每月开展气密性检测；及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件。

	总计（台套）
	17
	



